Размещение рентгеновских аппаратов в жилых зданиях


В связи с многочисленными обращениями граждан по поводу размещения рентгеновских аппаратов в жилых зданиях и пристройках к жилым зданиям Управление Роспотребнадзора по Еврейской автономной области разъясняет.


Согласно требованиям санитарных правил и нормативов СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)» не допускается размещение ис​точников ионизирующего излучения и запрещается работа с ними в жилых зданиях и учреждениях.

Исключение из указанного выше требования рас​пространяется на рентгенодиагностические аппараты с цифровой обработкой изображения, применяемые в стоматологической практике, максимальная рабочая нагрузка которых не превышает 40 (мАхмин)/нед. При этом должно быть обеспечено требование норм ра​диационной безопасности для населения в пределах помещений, в которых проводятся рентгеностомато-логические исследования (п. 3.2.7 ОСПОРБ 99/2010).

Допускается функционирование рентгеновских кабинетов в поликлиниках, встроенных в жилые зда​ния, если смежные по вертикали и горизонтали поме​щения не являются жилыми. Возможно размещение рентгеновских кабинетов в пристройке к жилому дому, а также в цокольных этажах, при этом вход в рентгеновское отделение (кабинет) должен быть отдельным от входа в жилой дом (п. 3.1 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»).
